# Configuración de un Radioenlace

## Modo: Emisor (Bridge) - Receptor (Bridge)

## Datos a usar en la configuración

Iniciar Sesión | EMISOR | RECEPTOR
--- | --- | ---
Nombre de ususario | ubnt | ubnt
Contraseña | Q1w2e3r4t5 | Q1w2e3r4t5
Wireless | EMISOR | RECEPTOR
Punto de Acceso | ON | ??
SSID | joseangel | ??
Potencia de Salida | -4dBm | ??
WPA2 PRESHARD KEY | Radioenlace1 | ??
Red | EMISOR | RECEPTOR
Mode de Red | Puente (Bridge) | Puente (Bridge)
Modo de Configuración | Avanzadas | Avanzadas
Dirección IP de administración | 192.168.6.10 | 192.168.6.11
Mascara de Red | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
IP de la Puerta de Acceso | 192.168.6.1 | 192.168.6.1

## Iniciar Sesion

## Dashboard

Muestra la información de las conexiones, etc.

## Wireless